附件：

中卫市沙坡头区2018年第一季度城市市政供水出厂水及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样地点 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/ml） | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 嗅和味 | 溶解性固体（mg/l） | 总硬度（mg/l） | 二氧化氯（mg/l） |
| 《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）指标限值 | ≤１００ | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤１５ | ≤１ | 无 | 1000 | 450 | ≥0.02 |  |
| １ | 清源供排水公司（出厂水） | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无 | 262 | 160 | 0.12 |  |
| ２ | 黄河花园小区 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无 | 264 | 192 | 0.02 |  |
| ３ | 中卫一小 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无 | 260 | 176 | 0.03 |  |
| ４ | 瑞丰家园 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无 | 259 | 153 | 0.03 |  |
| ５ | 官桥花园 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无 | 255 | 153 | 0.03 |  |
| ６ | 中卫市第二幼儿园 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.1 | 无 | 251 | 169 | 0.02 |  |
| 7 | 朝阳百货 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无 | 248 | 172 | 0.03 |  |

填报单位：中卫市疾病预防控制中心   填报人：段晓娟 单位负责人：雍东播   填报时间：2018年3月27日